**  – Инструкция по использованию**

1. Общие указания для надёжного применения Иннософта (Innosoft B570), Иннопротекта (Innoprotect B580), Инноспрейа (Innospray B600) и Иннополиша (Innopolish B520)
	1. Используйте этот продукт в соответствии с указаниями на ярлыке и с руководством по эксплуатации.
	2. Примените этот продукт только по поверхностям для которых назначено: для нержавеющей стали и прочих металлов.
	3. Всегда держите продукт вне досягаемости детей.
	4. Не проглатывать продукт. Если это все таки случилось, то вам следует немедленно обратиться к врачу. Покажите ему бирку упаковки.
	5. Не допускайте контакта с глазами и с кожей. В случае контакта продукта с глазами немедленно промыть их большим количеством воды и проконсультироваться с врачом.
	6. Во избежание раздражения кожи рекомендуется использовать (водостойкие) перчатки во время очистки.
	7. Запрещается использовать продукт под воздействием солнца.
2. Инструкция по использованию продукта Innosoft B570
	1. Энергично встряхивайте Innosoft B570 и потом нанесите неразбавленное средство для очистки с помощью влажной губки или тряпкой. Дайте подействовать в течении короткого времени (примерно 1 минуту). Потом протрите средство с небольшим усилием по изделию с помощью губки (протирать/полировать).
	2. Протирать специальной губкой или тряпкой по направлению прокатки материала или по направлению шлифовки. В случае трудноудалимой ржавчины вы можете использовать белую сторону губки.
	3. Учтите, что отделенная ржавчина может повредить поверхность, особенно если поверхность полированная.
	4. Тщательно удалите остатки с помощью воды или влажной тряпки. Если используете тряпку, протрите с небольшим усилием чтобы не занести грязь в поры.
	5. Преимущественно используйте щелочный вариaнт продукта Innoprotect B580: кроме нейтрализации формируется нанослой для максимального избежания появления новой ржавчины.
	6. Не допускайте контакта продукта Innosoft B570 с природным камнем.
3. Инструкция по использованию продукта Innoprotect B580
	1. Разбавить с водой для ежедневного использования: 50 мл в литр воду.
	2. Для доработки поверхности, которая уже обработана с продуктом Innosoft B570: 100ml добавить в 400 мл воды.
	3. Нанесите Innoprotect B580 губкой или тряпкой.
	4. Для хорошего результата в конце промойте.
	5. Всегда используйте холодную воду.